海陵试验区龙光·御海湾建筑工地“4·11”
工人坠亡事故调查报告
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海陵试验区“4·11”龙光御海湾高空坠落

致死事故调查报告

2020年4月11日10时30分，位于海陵试验区闸坡镇旅游大道的龙光御海湾建筑工地发生一起工人高空意外坠落事故（以下简称“4·11”事故），造成一人死亡。“4·11”事故发生后，海陵试验区管委会受阳江市人民政府的委托，成立了以区纪委、组织、安监、公安、执法、住建、人社和总工会等部门为成员单位的事故调查小组，对“4·11”事故依法依规开展事故调查。
事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真负责查清事故情况，坚持调查和整改并重。事故调查组通过现场勘察、调查取证、人员询问等，进行综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任。现将调查情况报告如下：
    一、死者基本情况

    死者张**（死者），男性，23岁，侗族，生于****年**月**日，身份证号码：******************，户籍：*********，在2019年9月跟随父亲杨**（由杨**提供的《居民户口本》证实，张**（死者）与杨**确为父子关系，由于少数民族地区习俗等原因，所以张**与其父亲不同姓氏）到龙光御海湾项目建筑工地做工，是龙光工程建设有限公司的木工班组工人。

    二、事故发生单位基本情况
    （一）项目概况

    龙光御海湾项目位于阳江市闸坡镇旅游大道****号，场地北侧为横六路，西侧紧靠粤法酒店，南侧为海滨路，东侧为山海二路。由阳江市志高丽岛房地产开发有限公司开发，该房地产建筑为框剪结构，共两幢，每幢建筑层高二十四层，地下一层，建筑总高度78米，建设面积约65000平方米，由龙光工程建设有限公司通过招投标形式中标，该公司为施工总承包，单位双方于2018年4月5日签订施工合同。

    龙光御海湾项目于2019年9月进场开工，于2020年1月10日开始放假停工，由于春节期间疫情防控，该项目工地直至2020年3月1日后正常复工。

    （二）事故单位基本情况

    1、总承包单位。龙光工程建设有限公司，于2016年6月8日在汕头市登记注册《营业执照》，统一社会信用代码：91440500773051520M，注册名称：龙光工程建设有限公司，类型：其他有限责任公司，法定代表人：欧阳军，经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包（暂定）三级、机电设备安装工程专业承包三级；销售建筑材料、金属材料。《安全生产许可证》有效期：2017年9月12日至2020年9月12日，编号：（粤）JZ安许证字〔2017〕042347延。

    该公司于2019年9月6日 在阳江市住房和城乡规划建设局海陵分局办理取得《建筑工程施工许可证》，建设单位：阳江市志高丽岛房地产开发有限公司，工程名称：龙光御海湾项目1幢、2幢及地下室等，建设地址：阳江市闸坡镇旅游大道南区S-06号，建设规模：61151.29平方米，合同价格：8813.7073万元，勘察单位：广东省工程勘察院，设计单位：广东现代建筑设计与顾问有限公司，施工单位：龙光工程建设有限公司，监理单位：广东信立工程项目管理有限公司，施工单位项目负责人：刘金才（刘金才由于已调离该公司，该施工单位项目负责人于2019年11月20日变更为梁雄明）。

    2、监理单位。广东信立工程管理有限公司，于2016年4月28日在阳江市登记注册《营业执照》，统一社会信用代码：91441700197323988R，注册名称：广东信立工程管理有限公司，法定代表人：李白云，注册资本：人民币壹仟万元，经营范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询业务；工程招标代理机构乙级、可承担工程总投资1亿元人民币以下的工程招标代理业务；水利工程施工监理丙级、可承担III（堤防3级）及以下各等级水利工程的施工监理；人民防空工程监理丙级、可承担本行政区域内抗力等级6级、6B及建筑面积10000平方米以下的人民防空工程监理业务。
    三、事故发生经过及应急处置情况
    在2020年1月10日该项目工地开始停工放假，张**（死者）与杨**回到老家过年，由于春节期间疫情防控，直至2020年3月1日后复工，张**（死者）与杨**于3月2日才回到该项目工地开工。
    事故发生在2020年4月11日星期六，张**（死者）与其父亲杨**吃完早餐后，于7时30分左右进入工地开工。钟**（木工班组组长）对班组工人进行技术交底分配工作后，杨**在2幢16层工作，张**（死者）安排在2幢13层7号卸料平台工作，与其同一楼层的木工班组工人余**在1号卸料平台工作，张**（死者）负责将13层拆卸的木板材料打包捆好，然后在7号卸料平台依靠塔吊机将该材料运至高层。约8时左右，张**（死者）打电话告知其父亲，称自己胸口发闷不舒服，想回去宿舍休息。当时其父亲在电话回复，如果不是大问题，还是继续完成上午工作，下午再回去休息半天，因为工资结算可以按半天工资结算。约10时26分左右，在售楼中心里工作的吴**听到门外传来异样的响声，于是出门外查找，发现是有人坠落在售楼中心门外旁边，见状，吴**马上打120求救电话，随后向上级报告。建筑工地安全员助理陈**接到报告后，随即赶到现场。通过初步了解事故情况后，也马上向建筑工地现场负责人梁**报告情况。约10时30分，余**在1号卸料平台完成工作后，便走去找张**（死者），见到7号卸料平台还有很多材料堆叠在一起，而张**（死者）不在工作岗位。接着就听到楼下传来了120救护车的响声，余**就叫上其他工友到楼下查看情况，杨**听到其他班组的工人说2幢发生了事故，也跑到了楼下。杨**到达现场后，发现伤者是其儿子张**（死者），当时，120救护车的随车医务人员已在事发现场，并对事故人员张**（死者）开展抢救工作，经过一段时间的抢救，认为无救活希望。同时，龙光御海湾项目现场负责人梁**赶到现场了解情况后，见杨**对其儿子仍抱一丝希望，也即刻安排车辆与杨**以及几个工地员工一起将张**（死者）运至闸坡滨海医院继续采取抢救措施，但最终抢救无效宣告张**（死者）死亡。当天经公安机关的调查取证排除他杀不属刑事案件后，张**（死者）遗体于当天中午13时运至阳江殡仪馆等待善后处理。
    事故发生后，区住建分局于11时15分接到龙光工程建设有限公司的电话报告事故情况，立即派出分管领导及相关工作人员赶赴现场了解情况，同时也通过电话形式向区安委办报告事故情况。区安委办接到报告后，值班领导及相关工作人员也即刻赶赴现场了解核实情况，并按规定将事故情况报告区委、区管委以及市安委办。

    区委、区管委领导高度重视，立即指示开展救援工作、抢救伤者、安慰好家属情绪及各相关部门根据自身职能做好应急处置工作，并要求加强监管监察力度，对全区建筑工地开展全面大检查，防止类似事件再次发生。由于善后处理工作及时、妥善，死者家属情绪稳定，生产生活秩序正常，没有因事故导致社会不稳定因素。
  四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
    “4·11”事故造成1人死亡，没有造成直接经济损失。

  五、事故发生的原因、性质

  （一）事故原因

   经调查：

   1、事故调查小组对杨**进行询问调查证实，（1）张**（死者）平时生活习惯喜欢熬夜玩手机打游戏、酗酒，在春节放假回家期间经常外出和同学、朋友喝酒到凌晨，作息时间混乱，生活习惯不规律。（2）根据杨**提供张**（死者）的《贵州省*****人民医院门诊病历》及《诊断证明》，张**（死者）患有病毒性心肌炎、急性心力衰竭等疾病，每当发病前都会呈现胸闷、胸痛，随后会伴头晕、气促等症状，活动时较为明显。需注意健康饮食，戒烟戒酒，注意休息，不能从事重体力劳动，并需定期复检。（3）在2020年4月11日8时左右，张**（死者）曾向其称，心胸发闷不舒服（此时已是发病症状），想回宿舍休息，但当时杨**不以为意，觉得张**（死者）如果现在回去休息就会连半天的酬劳也没有，故让其回到岗位继续完成上午的工作拿半天的酬劳，下午再作休息。

    2、调查小组对余**、周**（与张**（死者）同宿舍）和张**（与张**（死者）同宿舍）进行询问调查证实，张**（死者）的生活习惯不规律，经常熬夜玩手机打游戏，酗酒，且每天都要早起工作，睡眠不足，精神不振。

3、经事故发生楼层的现场勘察取证，龙光御海湾项目2幢13层7号卸料平台已严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》①
①《建筑施工高处作业安全技术规范》4.3.1临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定：1、防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；2、当防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不应大于600mm；3、防护栏杆立杆间距不应大于2m；4、挡脚板高度不应小于180mm。
6.4.2悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m，均布荷载不应大于5.5kN/m2，集中荷载不应大于15kN，悬挑梁应锚固固定。6.4.3采用斜拉方式的悬挑式操作平台，平台两侧的连接吊环应与前后两道斜拉钢丝绳连接，每一道钢丝绳应能承载该侧所有荷载。6.4.8悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧；外侧应安装防护栏杆并应设置防护挡板全封闭。
和《卸料平台操作要求》进行施工。本工程的卸料平台采用悬挂式卸料平台;主梁材料采用6米I20a#工字钢;平台尺寸为3米*2.8米;平台锚固端采用预埋φ22钢筋与型钢主梁稳固连接，φ22预埋钢筋层层设置，并于平台设置位置的边梁和边梁起第二道梁各设置一道；悬臂型钢主梁悬臂端设置两道φ20mm（6X19）钢丝绳，并于平台设置楼层上两层设置φ22预埋吊环，拉吊φ20mm（6X19）钢丝绳，型钢主梁悬臂端采用φ22钢筋作吊耳，与槽钢满缝稳固焊接；卸料平台左右两侧分别设置一道钢丝绳，钢丝绳拉解与平台成45º，与型钢满缝稳固焊接;卸料平台面及走道面密铺木板，并在平台面和走道的下面张挂水平兜底安全网;卸料平台面三向的临边在平台面以上在0.6米及1.2米高度处设置水平安全防护栏杆，脚部设木板挡脚板，防护栏杆的外围张挂密目安全立网封闭等。悬飘式卸料平台经由开发商工程师、监理单位及施工单位安全员三方验收合格后投入使用。
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4、调查小组对120救护车随车医生张*进行询问调查证实。当时张*医生随120救护车到达现场对伤者进行初步诊查发现颅脑损伤引起脑疝致死，下肢骨折，全身有可见错擦伤痕迹及血迹，是高空坠落致死的特征。经张明医生对现场情况的了解，伤者是心脏疾患引起脑缺血，出现意识障碍，身体失衡引致高空坠落。

    综合上述分析，该起高空坠落致死事故发生的直接原因是由于死者张**（死者）在2幢13层7号卸料平台工作时突然发病，由于发病伴头晕等原因，身体失衡侧翻过卸料平台安全防护栏坠落，经抢救无效死亡。

    （二）事故性质

    综上所述，事故中死者张**（死者）由于自身疾病原因，在已出现发病症状，仍不以为意，带病开工，个人安全意识薄弱，思想麻痹大意。在工作时突然发病，由于发病伴头晕等原因，身体失衡侧翻过卸料平台安全防护栏坠落，经抢救无效死亡，是事故发生的主要原因，对事故负有全部责任。因此，调查组各成员一致认为：该事故是意外死亡事件,不属于生产安全责任事故。

    六、事故责任认定和处理建议
    死者张**（死者）由于自身疾病原因，在已出现发病前症状，仍不以为意，个人安全意识薄弱，思想麻痹大意。在2幢13层7号卸料平台工作时突然发病，由于发病伴头晕等原因，身体失衡侧翻过卸料平台安全防护栏导致发生高空坠落致死事故。张清彪对事故发生负有主要责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不予追究责任。

    龙光工程建设有限公司严格按照操作规范施工、制定了安全生产管理制度、各工种操作规程、施工现场安全事故应急处理预案等。但张清彪精神状态异常、带病开工，龙光工程建设有限公司未能及时发现并制止，负有监管不到位责任。鉴于该事故属于意外事故，龙光工程建设有限公司已同死者家属达成谅解意见，并积极配合有关部门调查取证，且对死者家属进行人道主义补偿，死者家属没有提出其它异议和诉求，没有造成社会负面影响和不稳定因素，建议不予追究责任。
    七、事故防范措施及整改意见
龙光工程建设有限公司，要从本次事故中深刻吸取教训，切实落实企业安全生产主体责任；举一反三，加强现场施工的安全管理, 严格按施工方案和程序落实各项安全防护措施；切实加强对从业人员的安全管理及安全培训教育，督促工地内工作人员严格落实工地各项规章制度，加大监管力度，及时消除各种安全隐患，确保施工安全，避免类似事故的发生。

广东信立工程项目管理有限公司，要严格落实总监理工程师负责制度，切实承担起建设工程安全监理责任；配备符合相关资质的监理人员，按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；严格审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案，加强巡视、检查，及时发现并消除安全隐患，切关把好施工安全关。

海陵试验区“4·11”龙光御海湾

高空坠落致死事故调查组   

                                2020年5月22日   
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